**深圳市朗坤环境集团股份有限公司**

地址：深圳市龙岗区坪地高桥朗坤科技园

 电话：18938329908 传真：0755-89891888

联系人：余巍 Email：79033180@qq.com

交货地点：高州和吴川工厂，**以下报价含增值税13%含运费、卸货费、槽车运输卸货**。

吴川项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 数量(吨) | 单价（元） | 总价（元） | 备注  |
| 粉状煤质活性炭（蒸汽活化） | 指标 | 参考值 | 吨 | 60 |  |  |  |
| 碘吸附值 | ≥900 mg/g |
| 比表面积（BET） | ≥900 ㎡/g |
| 灰分 | ≤10% |
| 水分 | ≤5% |
| 细度 | 200目过筛≥ 95% |
| PH | 6-10 |
| 松袋密度 | 400-500kg/m3 |
| 四氯化炭吸附值 | ＞60% |

高州项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 规格型号、技术要求 | 单位 | 数量(吨) | 单价（元） | 总价（元） | 备注  |
| 粉状煤质活性炭（蒸汽活化） | 指标 | 参考值 | 吨 | 60 |  |  |  |
| 碘吸附值 | ≥900 mg/g |
| 比表面积（BET） | ≥900 ㎡/g |
| 灰分 | ≤10% |
| 水分 | ≤5% |
| 细度 | 200目过筛≥ 95% |
| PH | 6-10 |
| 松袋密度 | 400-500kg/m3 |
| 四氯化炭吸附值 | ＞60% |